### Canvi dels parāmetres TCP/IP

Podeu especificar parāmetres TCP/IP nous (IPv4) per a aquesta impressora. Abans de canviar qualsevol parāmetre, és recomanable que consulteu ladministrador de la xarxa.

Nota: La utilitat dinstalˇlaciķ detectarā els parāmetres del sistema i proporcionarā parāmetres TCP/IP recomanats (IPv4 i IPv6), perō podeu modificar els parāmetres IPv4 si ho desitgeu (aquesta utilitat només pot utilitzar-se per configurar manualment parāmetres IPv4). Els valors dels parāmetres assignats no es configuraran a la impressora fins que hagueu finalitzat la instalˇlaciķ.

ˇ Si la impressora no conté uns parāmetres TCP/IP correctes:
Introduīu una adreįa IP (IPv4) per a la impressora, una māscara de subxarxa i una adreįa IP per a la passarelˇla vālides als camps corresponents. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa abans d'assignar valors.

Premeu Indica parāmetres perquč la utilitat d'instalˇlaciķ introdueixi automāticament els parāmetres TCP/IP.

Utilitzeu el quadre de verificaciķ del nom de port per defecte (Windows NT, 2000 i XP). Activeu aquest quadre per fer servir els parāmetres de port predeterminats per a la impressora. Si aquest quadre es troba desactivat, el quadre de diāleg Nom de port apareixerā com la següent pantalla d'auxiliar.

ATENCIĶ: Si la impressora es connectarā a altres xarxes, potser els parāmetres TCP/IP suggerits per la utilitat no siguin exclusius i poden produir un conflicte amb altres dispositius. Tingueu en compte la informaciķ següent en connectar a altres xarxes TCP/IP.

ˇ Si la impressora ja conté uns parāmetres TCP/IP correctes:
Es visualitzaran els parāmetres TCP/IP actuals.

ATENCIĶ: Si canvieu els parāmetres TCP/IP vālids, podeu impedir l'accés d'altres usuaris. Consulteu l'administrador de la xarxa abans de canviar els parāmetres vālids.

Nota: Si els parāmetres TCP/IP estan protegits amb una contrasenya establerta pel programari d'administraciķ, com ara HP Web Jetadmin, els camps d'entrada apareixeran atenuats.

Utilitzeu el quadre de verificaciķ del nom de port per defecte (només al Windows NT , 2000 i XP). Activeu aquest quadre per fer servir els parāmetres de port predeterminats per a la impressora. Si aquest quadre es troba desactivat, el quadre de diāleg Nom de port apareixerā com la següent pantalla d'auxiliar.

#### Per a més informaciķ:

Glossari de termes d'impressiķ en xarxa