### Žodynas

## A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z

## -A-

ARP
Adreso rezoliucijos protokolas. ARP yra TCP/IP protokolas, naudojamas IP adresui konvertuoti į fizinį adresą (vadinamą DLC adresu), pavyzdžiui, Ethernet adresą. Pagrindinis kompiuteris, norėdamas gauti fizinį adresą, transliuoja ARP užklausą TCP/IP tinkle. Prie tinklo prijungtas pagrindinis kompiuteris, gavęs IP adreso užklausą, pateikia savo fizinį techninės įrangos adresą.

Asmeninis WPA (Wi-Fi saugoma prieiga)
Patobulintas saugos standartas, skirtas Wi-Fi tinklams, suteikiantis didesnę duomenų apsaugą bei tinklo prieigos kontrolę.

Autentifikacija
Autentifikacija yra belaidžio tinklo saugos strategija. Tinkle, palaikančiame autentifikaciją, prietaisai naudoja bendrą raktą kaip slaptažodį ir susisiekia tik su tais prietaisais, kurie žino raktą. Priešingai nei WEP, autentifikacijos metu neužšifruojami duomenys, siunčiami tarp belaidžių prietaisų. Tačiau autentifikacija gali būti naudojama kartu su WEP. Autentifikacijos raktai ir WEP raktai gali būti identiški.

Dokumento pradžia

## -B-

Belaidės prieigos taškas (WAP)
Belaidės prieigos taškas (WAP) yra prietaisas, per kurį kiti prietaisai (pavyzdžiui, kompiuteriai ir spausdintuvai) palaiko ryšį belaidžiame tinkle. WAP taip pat vadinamas bazine stotimi.

Belaidis tinklas (infrastruktūra)
Belaidį tinklą sudaro komercinėms ar viešosioms paslaugoms skirti prietaisai, sujungti naudojant centralizuotą bazinę stotį ar belaidės prieigos tašką (WAP).

Belaidžio tinklo koncentratorius
Žiūrėkite Belaidės prieigos taškas (WAP).

Belaidis profilis
Belaidis profilis tai belaidžio tinklo parametrų rinkinys, taikomas tam tikram belaidžiam tinklui. Pavyzdžiui, belaidė LAN kortelė gali turėti vieną namų tinklo profilį ir kitą biuro tinklo profilį. Diegdami prietaisą tinkle, įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą profilį.

Bendras spausdintuvo naudojimas
Bendrai naudojamu spausdintuvu gali spausdinti kiti tinklo vartotojai naudodamiesi šiuo kompiuteriu. Ši diegimo paslaugų priemonė palaiko bendrą spausdintuvo naudojimą tik Windows 2000 ir Windows NT 4.0. Norint bendrai naudoti spausdintuvą, sistemoje turi būti įjungta serverio paslauga. Turite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- Ne bendro naudojimo: pasirinkite šią pasirinktį, jei norite nustatyti, kad naudojant šį kompiuterį būtų galima spausdinti tiesiogiai, jei nenorite, kad kiti tinklo vartotojai turėtų prieigą prie spausdintuvo naudodami šį kompiuterį.
- Bendrai naudoti kaip:: pasirinkite šią pasirinktį, jei norite nustatyti šį kompiuterį kaip serverį, naudojamą kaip kliento serveris spausdinant. Tinklo klientams bus leidžiama siųsti spausdinimo darbą į spausdintuvą per šį kompiuterį.

BootP
Savikėlos protokolas naudojamas IP adresui ir kitiems TCP/IP parametrams iš tinklo serverio automatiškai įkelti. Kai įjungiamas spausdintuvas (arba daugiafunkcis prietaisas), HP Jetdirect spausdinimo serveris transliuoja įkėlimo užklausą. Jei BootP serveris teisingai nustatytas, jis perduoda parametrus Jetdirect spausdinimo serveriui per tinklą. Taip pat žiūrėkite DHCP.

Dokumento pradžia

## -C-

CAB failas
Kabinetinio formato failas. CAB failas turi plėtinį .cab ir jis sukurtas taip, kad jame viename būtų galima laikyti kelis suglaudintus failus.

Dokumento pradžia

## -D-

DHCP
Dinaminis pagrindinio kompiuterio konfigūravimo protokolas. Panašus į BootP, nes automatiškai iš tinklo serverio atsisiunčia IP adresą. Tačiau DHCP serveris palaiko IP adresų sankaupą, kurią dinamiškai priskiria užklausą pateikusiems prietaisams, ir spausdinimo serveriui paskolina tik IP adresą. Kaskart išjungus ir vėl įjungus spausdintuvą (arba daugiafunkcį prietaisą), nėra garantijos, kad Jetdirect spausdinimo serveriui po kurio laiko bus priskirtas tas pats IP adresas, nors DHCP serveris tai bandys daryti.

Dokumento pradžia

## -E-

Dokumento pradžia

## -F-

Dokumento pradžia

## -G-

Gamykliniai numatytieji parametrai, HP Jetdirect
Žiūrėkite Nustatymas iš naujo išjungus.

Dokumento pradžia

## -H-

HP Jetdirect bandomojo puslapio spausdinimas
Jei norite išspausdinti HP Jetdirect bandomąjį puslapį, žiūrėkite HP Jetdirect techninės įrangos diegimo vadovą arba savo spausdintuvo instrukcijas. Naudodami išorinius HP Jetdirect spausdinimo serverius, paspauskite ir atleiskite spausdinimo serverio testo mygtuką.

HP Jetdirect spausdinimo serveris
HP Jetdirect spausdinimo serveriai yra Hewlett-Packard tinklo priedai, spausdintuvus prijungiantys tiesiai prie tinklo. Tiesioginis ryšys su tinklu leidžia laisvai keisti vietą ir maksimaliai pagerina spausdintuvo (arba daugiafunkcio prietaiso) darbą.
HP Jetdirect vidinio spausdintuvo serverio kortelės naudojamos su HP spausdintuvais, kurie turi tiekimo/išeigos angą. Kai kurie HP Jetdirect išoriniai spausdinimo serveriai gali būti naudojami su beveik visais spausdintuvais, turinčiais paralelinį prievadą, o kai kurie HP Jetdirect spausdinimo serveriai gali būti naudojami su beveik visais spausdintuvais, turinčiais USB prievadą. Abiejų tipų spausdinimo serveriai palaiko visas populiarias tinklo technologijas ir protokolus.

Dokumento pradžia

## -I-

INF failas
INF failas turi plėtinį .inf ir saugo informaciją apie prietaisą. Jis nurodo diegimo programai priemonės pavadinimą ir tai, kokie failai kur turi būti nukopijuoti.

IP adresas
Interneto protokolo adresas IP adresas unikaliai identifikuoja kiekvieną prietaisą TCP/IP tinkle. Jis paprastai prižiūrimas tinklo administratoriaus. Naujausi HP Jetdirect spausdinimo serveriai palaiko IPv4 ir IPv6 adresus.
Kai įjungiamas Jetdirect spausdinimo serveris, paprastai jis bando susikonfigūruoti naudodamas galiojantį IP adresą iš tinklo serverio. Jei galiojantis IP adresas negali būti priskirtas, tuomet automatiškai priskiriamas numatytasis adresas. Jei keli prietaisai konfigūruojami naudojant tą patį numatytąjį adresą, patikrinkite LAN techninės įrangos (MAC) adresą, kad galėtumėte nustatyti tinkamą prietaisą.

IP pagrindinio kompiuterio pavadinimas
IP pagrindinio kompiuterio pavadinimas yra paprastas (lengvai nustatomas) pavadinimas, kuris gali būti naudojamas vietoj spausdintuvo IP adreso. Jis gali būti naudojamas tinkle esantį pavadinimo serverį nustačius taip, kad jis priskirtų pagrindinių kompiuterių pavadinimus juos atitinkantiems IP adresams. Jei priskirtas pagrindinio kompiuterio pavadinimas ir jis sukonfigūruotas spausdintuve (pavyzdžiui, printer1.marketing.com), galite nurodyti pagrindinio kompiuterio pavadinimą, kad būtų nustatytas spausdintuvas.

IPv4
IPv4 yra 4 interneto protokolo versija. IPv4 adresus sudaro 32 bitai, nurodyti dešimtainiu užrašu su taškais, pavyzdžiui, 192.168.100.250. Jei galiojančio IPv4 adreso nepriskiria tinklo serveris, Jetdirect spausdinimo serveris pats priskirs vietinį saitą/automatinį IP adresą (169.254.x.x) arba numatytąjį atminties adresą (192.0.0.192). Tai priklauso nuo tinklo.

IPv6
IPv6 yra patobulinta interneto protokolo versija, kuri gali pakeisti IPv4 arba gali egzistuoti kartu su IPv4. IPv6 adresai yra 128 bitų ilgio, o vertės nurodytos šešioliktainiu užrašu su dvitaškiais, pavyzdžiui, 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57AB. Todėl IPv6 adresai kurį laiką atlaikys didėjantį prietaisų, jungiamų prie tinklų, skaičių. Priešingai nei IPv4, daug IPv6 adresų gali būti priskirta spausdinimo serveriui. Numatytasis vietinio saito IPv6 adresas priskiriamas automatiškai, taip pat gali būti priskirti maršrutizatoriaus, serverio ir neautomatiniai IPv6 adresai.

Dokumento pradžia

## -J-

Jetdirect slaptažodis
Jetdirect slaptažodį priskiria tinklo administratorius, kad būtų ribojama prieiga prie HP Jetdirect spausdinimo serverio konfigūravimo parametrų. Jetdirect slaptažodžiai priskiriami naudojant tinklo priežiūros programą (pavyzdžiui, HP Web Jetadmin) ar kitus įrankius.

Jetdirect spausdinimo serveris
Žiūrėkite HP Jetdirect spausdinimo serveris.

Dokumento pradžia

## -K-

Dokumento pradžia

## -L-

LAN techninė įranga, MAC arba stoties adresas
Techninės įrangos adresas, dar žinomas kaip Media Access Control (MAC) arba stoties adresas, yra saito lygio adresas, kuris unikaliai identifikuoja kiekvieną tinkle esantį mazgą ar prietaisą. Kaip nurodo IEEE 802.3 tinklo standartai, jį sudaro 12 skaitmenų šešioliktainis skaičius (pavyzdžiui, 001083123ABC). Techninės įrangos adresą priskiria prietaiso teikėjas.
HP kiekvienam HP Jetdirect spausdinimo serveriui priskiria unikalų techninės įrangos adresą. Savo HP Jetdirect spausdinimo serverio techninės įrangos adresą sužinosite išspausdinę HP Jetdirect bandomąjį puslapį. HP Jetdirect išoriniuose spausdinimo serveriuose adresas taip pat įtraukiamas į etiketę, pridėtą prie spausdinimo serverio.

Dokumento pradžia

## -M-

Maršrutizatorius
Jei naudojatės belaidžiu tinklu, žiūrėkite Belaidės prieigos taškas (WAP).

Dokumento pradžia

## -N-

NDS
Novell Directory Services. NDS yra santykinė duomenų bazė, kuri logiškai organizuoja tinklo išteklius kaip hierarchinės medžio struktūros objektus. Jei turite reikiamas teises, šiuos tinklo išteklius galite pasiekti neatsižvelgdami į jų fizinę vietą. NDS buvo sukurtas norint pakeisti Novell siejimo sistemą.

Numatytasis šliuzas
Žiūrėkite Šliuzas.

Nustatymas iš naujo išjungus
Prieš atliekant nustatymą iš naujo išjungus, rekomenduojama atsispausdinti savo spausdintuvo ir Jetdirect spausdinimo serverio bandomąjį puslapį.
Norėdami atkurti HP Jetdirect išorinių spausdinimo serverių gamyklinius numatytuosius parametrus, atjunkite elektros tiekimo laidą, o jį atjungdami paspauskite testo mygtuką, esantį spausdinimo serveryje. Palaukite, kol spausdinimo serveris bus paleistas iš naujo.
Norėdami iš naujo nustatyti HP Jetdirect vidinius spausdinimo serverius, atlikite savo spausdintuvo (arba daugiafunkcio prietaiso) nustatymą iš naujo jį išjungę ir palaukite, kol spausdinimo serveris bus iš naujo paleistas. (Įjungdami daugelį HP LaserJet spausdintuvo modelių paspauskite mygtuką Go (Vykdyti), esantį spausdintuvo valdymo skyde. Jei naudojate kitus spausdintuvus, žiūrėkite spausdintuvo instrukciją.)
ĮSPĖJIMAS: spausdintuvo nustatymas iš naujo gali panaikinti visus jo nustatymus.

Dokumento pradžia

## -O-

Dokumento pradžia

## -P-

Palaikymo reikalavimai

- Sistema:

- Operacinė sistema: Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 arba Windows XP
  Jei naudojami Microsoft tinklai: turi būti paleisti Microsoft IP protokolas ir kliento paslaugos.

- Vaizdo ekranas

- Ekrano skyra: mažiausiai VGA (640 x 480)
- Spalvos: mažiausiai 256

Pastaba: ieškant spausdintuvo, sistemos našumas gali smarkiai kisti, atsižvelgiant į sistemos greitį ir tinklo dydį.

- Spausdintuvai

- Spausdintuvai turi būti prijungti prie tinklo naudojant palaikomą HP Jetdirect spausdinimo serverį. Jei norite rasti šiuo metu palaikomų HP Jetdirect spausdinimo serverių ir sprendimų sąrašą, eikite į HP internetinę svetainę ( http://www.hp.com/go/support).
- Diegimo paslaugų priemonė gali būti naudojama tiek su HP, tiek su ne HP spausdintuvais, jei spausdintuvo tvarkyklės suderinamos su prievado stebėjimo programine įranga, kurią naudoja ši paslaugų priemonė, ir palaiko Microsoft spausdintuvo diegimo failo formatą (.INF).

- Bendras naudojimas

- Šis vedlys palaiko bendrą spausdintuvų naudojimą tik Windows XP, Windows NT 4.0 arba Windows 2000.
- Norint bendrai naudoti spausdintuvą, sistemoje turi būti įjungta serverio paslauga.

Pavadinimo serveris
Pavadinimo serveris yra tinkle esantis kompiuteris, kuris naudojamas pagrindinio kompiuterio pavadinimams (kompiuterio arba spausdinimo serverio pavadinimui) susieti su IP adresais arba tiems pavadinimams sužinoti. Domain Name System (DNS) serveris ir Windows Internet Name Service (WINS) serveris yra pavadinimo serverių pavyzdžiai.

Pavadinimo suteikimo nuostatos, spausdintuvas
Suteikdami spausdintuvui (arba daugiafunkciam prietaisui) pavadinimą, vadovaukitės šiais nurodymais:

- Ne ilgesnis nei 31 simbolis
- Didžiosiomis raidėmis nuo A iki Z
- Mažosiomis raidėmis nuo a iki z
- Skaičiai nuo 0 iki 9
- Venkite simbolių, turinčių ASCII vertes, mažesnes nei 32 ir didesnes nei 127
- Nenaudokite kablelių (,)

Pavadinimo suteikimo nuostatos, bendro naudojimo pavadinimas
Remiantis Microsoft rekomendacijomis, pavadinimai ribojami iki 7 bitų ASCII (pirmieji 127) simbolių. Tarpų naudoti negalima. Vadovaukitės šiais nurodymais:

- Didžiosiomis raidėmis nuo A iki Z
- Mažosiomis raidėmis nuo a iki z
- Skaičiai nuo 0 iki 9
- Ribotas specialiųjų simbolių skaičius: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

PCL spausdintuvo tvarkyklė
Gerai tinka naudoti spausdinant bendros paskirties medžiagą. Geriausiai tinka žodžių apdorojimo, skaičiuoklių ir pristatymų programoms, pavyzdžiui, Word, Excel ir PowerPoint.

PING
Packet Internet Groper. PING yra paslaugų priemonė, skirta nustatyti, ar tam tikras IP adresas pasiekiamas. Jos veikimo principas siųsti paketą tam tikram adresui ir laukti atsakymo. PING pirminė naudojimo paskirtis yra interneto ryšio trikčių diagnostika. Yra daug PING paslaugų priemonių, kurios naudojamos asmeniniams kompiuteriams, nemokamų ir viešųjų programų.

PostScript spausdintuvo tvarkyklė
Gerai tinka naudoti spausdinant specializuotą medžiagą. Geriausiai tinka kompiuterinei leidybai ir grafikos programoms, pavyzdžiui, Photoshop, PageMaker ir FrameMaker.

Potinklis
Tinklo dalis, turinti bendrą adreso komponentą. TCP/IP tinkluose potinkliai apibrėžiami kaip visos priemonės, kurių IP adresai turi tą patį priešdėlį. Pavyzdžiui, visi prietaisai su IP adresais, kurie prasideda 100.100.100., būtų to paties potinklio dalis. Tinklo dalijimas į potinklius naudingas tiek saugos, tiek darbo sumetimais. IP tinklai padalyti naudojant potinklio šabloną.

Potinklio šablonas
Potinklio šablonas yra mechanizmas, naudojamas TCP/IP tinklams padalyti į potinklius (jei naudojama tinklo dalijimo funkcija). Tinklo dalijimo funkcija leidžia efektyviau naudotis dideliu tinklu. Potinklio šablono forma panaši į IP adresą: n.n.n.n: n atitinka skaičių nuo 0 iki 255. Jei potinklio šablonas nepriskirtas, paprastai naudojamas jūsų kompiuteriui priskirtas potinklio šablonas.
IP adresui pritaikytas potinklio šablonas nurodo IP adreso dalį, kuri naudojama tinklui/potinkliui nustatyti, ir dalį, kuri naudojama individualiems pagrindinio kompiuterio mazgams nustatyti.

Prieigos frazė
Simbolių eilutė, naudojama Wi-Fi Protected Access (WPA) tinklui sukurti.

Prievado pavadinimas
Prievado pavadinimo dialogo langas pasirodo tik Windows NT ir Windows 2000. Šis dialogo langas pasirodo tik jei nepažymėtas langelis Naudoti numatytąjį prievado pavadinimą (Use default port name), kuris yra tinklo ryšių režimo nustatymo dialogo lange, ir jei pasirinktas IP ryšio režimas.

Galite nurodyti tinklo prievado pavadinimą, kuris būtų suteiktas diegiamam spausdintuvui. Prievado pavadinimas naudojamas spausdintuvo ypatybių nurodomam prievadui atpažinti.

Galiojančius prievado pavadinimus sudaro iki 63 bet kokių simbolių. Prievado pavadinimas jūsų kompiuteryje turi būti unikalus. Prievado pavadinimas rodomas santraukos ekrane ir bandomajame puslapyje.

Dokumento pradžia

## -Q-

Dokumento pradžia

## -R-

Ryšio režimas
Ryšio režimas apibūdina tinklo ir protokolo (TCP/IP) tipą, kuris naudojamas spausdinti šiuo spausdintuvu.

Dokumento pradžia

## -S-

SNMP bendruomenės pavadinimas
SNMP nustatytos bendruomenės pavadinimas yra slaptažodis, kuris turi būti pateikiamas, jei SNMP naudojama spausdintuvo konfigūracijai keisti. Jei pasirinktas spausdintuvas (arba daugiafunkcis prietaisas) apsaugotas SNMP bendruomenės pavadinimo arba Jetdirect slaptažodžio, jums bus pateikta bendruomenės pavadinimo užklausa. Galiojančius bendruomenės pavadinimus sudaro iki 255 simbolių.
Pastaba: jums bus pateikta užklausa tik jei buvo priskirtas nenumatytasis SNMP nustatytos bendruomenės pavadinimas. SNMP nustatytos bendruomenės pavadinimą gali priskirti tinklo administratorius naudodamas priežiūros programą (pavyzdžiui, HP Web Jetadmin) ar kitus įrankius.

Spausdintuvo pavadinimas
Įveskite spausdintuvo pavadinimą remdamiesi tinkamomis pavadinimo spausdintuvui suteikimo nuostatomis. Šis pavadinimas bus naudojamas atpažinti sistemos spausdintuvų aplanke esančią piktogramą, skirtą šiam spausdintuvui. Jei norite atidaryti spausdintuvų aplanką, Windows darbalaukyje spustelėkite Start (Pradėti), pasirinkite Settings (Parametrai) ir spustelėkite Printers (Spausdintuvai).

Spausdinimas per kliento serverį
Kliento kompiuteriai siunčia spausdinimo darbą į paskirtus serverio kompiuterius, kurie valdo kiekvieno spausdintuvo (arba daugiafunkcio prietaiso) naudojimą.

Spausdinimo serveris
Žiūrėkite HP Jetdirect spausdinimo serveris.

Spausdintuvo tvarkyklė
Programa, valdanti spausdintuvą. Kai spausdinate dokumentą, įsijungia spausdintuvo tvarkyklė, teikianti duomenis spausdintuvui naudodama atitinkamas valdymo komandas. Dauguma šiuolaikinių operacinių sistemų turi populiariausių tipų spausdintuvams skirtas spausdintuvo tvarkykles, tačiau jas turite įdiegti prieš pradėdami naudoti spausdintuvą. Taip pat galite atsisiųsti atnaujintas tvarkykles iš spausdintuvo gamintojo internetinės svetainės. Žiūrėkite PCL arba PostScript.

Dokumento pradžia

## -Š-

Šliuzas
Šliuzas yra maršrutizatorius arba kompiuteris, jungiantis du nepanašius tinklus (pavyzdžiui, skirtingo ryšio protokolus, duomenų formatavimus, struktūras ar architektūras). Kai tinklai padalijami į potinklius, šliuzai dažnai naudojami vienam potinkliui nuo kito izoliuoti, kad būtų valdomas tinklo srautas.
TCP/IP tinkluose kiekvienas tinklo prietaisas dažnai konfigūruojamas priskiriant artimiausio šliuzo IP adresą. Jei tinkle nėra šliuzų, paprastai naudojamas kompiuterio IP adresas.
Daugiau informacijos ieškokite Spausdintuvų įtraukimas į didelius IP tinklus.
Jei tinklas belaidis, žiūrėkite Belaidės prieigos taškas (WAP).

Dokumento pradžia

## -T-

Techninės įrangos adresas
Žiūrėkite LAN techninė įranga, MAC arba stoties adresas

Tiesioginis tinklas
Žiūrėkite Tinklas Iš prietaiso į prietaisą.

Tiesioginis tinklas (Tinklas Iš prietaiso į prietaisą)
Tinklas Iš prietaiso į prietaisą sudarytas iš dviejų ar daugiau prietaisų, sujungtų nenaudojant centralizuotos bazinės stoties ar belaidės prieigos taško (WAP).

Darbo sąlygos šiuose tinkluose gali suprastėti, jei prie tinklo prijungta daugiau nei šeši prietaisai.

Tinklas Iš prietaiso į prietaisą (Tiesioginis)
Tinklas Iš prietaiso į prietaisą sudarytas iš dviejų ar daugiau prietaisų, sujungtų nenaudojant centralizuotos bazinės stoties ar belaidės prieigos taško (WAP).

Tinklo pavadinimas
Tinklo pavadinimas yra raidinė-skaitinė, skirianti didžiąsias ir mažąsias raides eilutė, kuria grindžiamas pagrindinės prieigos prie belaidžio tinklo valdymas. Tinklo pavadinimas taip pat vadinamas paslaugos rinkinio identifikatoriumi arba SSID.

Tvarkyklės
Žiūrėkite Spausdintuvo tvarkyklė, PCL arba PostScript.

Dokumento pradžia

## -U-

USB kabelis
Universal Serial Bus (USB) yra populiariausias tiesioginio ryšio kabelis.

Dokumento pradžia

## -V-

Vietinis tinklas
Vietinis tinklas yra tinklas, kuris nėra toliau plečiamas maršrutizatorių arba šliuzų. Jei jūsų kompiuteris ir spausdintuvas (arba daugiafunkcis prietaisas) prijungti prie vietinio tinklo, tuomet jie prijungti prie to paties tinklo kabelio segmento.

Dokumento pradžia

## -W-

WEP
Pirminis saugos standartas, naudojamas Wi-Fi tinkluose belaidžio tinklo srautui užšifruoti. WEP apsaugo užšifruodamas duomenis, siunčiamus per radijo bangas iš vieno belaidžio prietaiso į kitą. Tokiu būdu duomenys tampa nesuprantami norintiems neteisėtai juos perimti. Tik prietaisai, bendrai naudojantys tuos pačius WEP parametrus, gali prisijungti prie spausdintuvo.

WEP raktas
WEP raktas, arba užšifravimo raktas, yra raidinių-skaitinių simbolių ar šešioliktainių skaitmenų seka. Sukūrę WEP raktą, turite jį įsidėmėti arba laikyti saugioje vietoje. Jei prarasite WEP raktą, jo nebegalėsite atgauti. WEP raktas yra 64 arba 128 bitų ilgio. Pirmieji 24 rakto bitai pateikiami automatiškai. Kurdamas WEP raktą, asmuo nurodo likusius bitus (40 bitų, jei kuriamas 64 bitų raktas, arba 104 bitus, jei kuriamas 128 bitų raktas).
Jei norite sukurti WEP raktą, įveskite šiuos duomenis, atsižvelgdami į tai, ar WEP raktas raidinis-skaitinis ar šešioliktainis ir į tai, kiek bitų jį sudaro:

Tipas | Bitai | Įvesti eilutę...
raidinė-skaitinė | 64 | Penkių raidinių-skaitinių simbolių
128 | Trylikos raidinių-skaitinių simbolių
šešioliktainė | 64 | Dešimties šešioliktainių skaitmenų
128 | Dvidešimt šešių šešioliktainių skaitmenų

Dokumento pradžia

## -X-

Dokumento pradžia

## -Y-

Dokumento pradžia

## -Z-

Dokumento pradžia