### Kontrollige printeri ühendust

Kui ühendate traadita sidega printerit, kontrollige, et printeri traadita side indikaator oleks sees (vt printeriga kaasasolevat dokumentatsiooni abi saamiseks printeri traadita side indikaatori tuvastamiseks). Seejärel valige aknast üks allkirjeldatud suvanditest.

Kui ühendate printeri võrgukaabliga, kontrollige printeri taga paiknevaid võrgupordi tulesid:

kui tuli on…, | siis…
--- | ---
sees ja roheline | Seejärel valige aknast üks allkirjeldatud suvanditest. Printige välja võrgu konfiguratsiooni leht, et leida printeri riistvara-aadressi (MAC aadress), IP-aadressi või seadme nime (IP hostinimi). Vaadake juhiseid võrgu konfigureerimise lehe printimiseks printeriga kaasasolevast dokumentatsioonist.
väljas |

- Kontrollige, et võrgukaabel on printeri ja traadita side ühenduspunkti (WAP) või arvutiga turvaliselt ühendatud.
- Kontrollige, et WAP on sisse lülitatud.
- Kontrollige, et printer on sisse lülitatud.
- Kontrollige, et arvuti on võrguga ühendatud.

Kui olete eelnimetatud punktid üle kontrollinud, valige oma printeri otsimiseks uuesti meetod:

- valige Search again (Otsi uuesti), et häälestusviisard viiks läbi uue otsingu;
- valige Specify a printer by address (Määratle printer aadressi järgi), et sisestada printeri riistvara-aadress (MAC aadress), IP-aadress või seadme nimi (IP-hostinimi) käsitsi;
- valige Enter settings for a printer not on the network (Sisesta printeri, mis ei ole võrgus, sätted), kui konfigureerite porti printerile, mis ei ole võrguga ühendatud. Vaadake lähemat infot selle suvandi kohta teie printeriga kaasasolevast dokumentatsioonist.