### Перевірити підключення принтера

Якщо ви під'єднуєте принтер без допомоги дротів, перевірте, чи увімкнено бездротовий індикатор принтера (щоб визначити бездротовий індикатор принтера, див. документацію, долучену до свого принтера). Потім виберіть один із наведених на екрані варіантів.

Якщо ви під'єднуєте принтер за допомогою мережного кабеля, перевірте індикатори мережного порту на задній панелі принтера.

Якщо індикатор підключення... | Тоді...
--- | ---
Світиться зеленим | Потім виберіть один із наведених на екрані варіантів. Щоб визначтити апаратну адресу принтера (адресу МАС), ІР-адресу або ім'я пристрою (ім'я ІР-вузла), надрукуйте сторінку конфігурації мережі. Докладніше про друк сторінки конфігурації мережі див. у докуметації, що додається до принтера.
Вимк. |

- Перевірте, чи безпечно під'єднано мережний кабель до принтера та бездротової точки доступу (WAP) або комп'ютера.
- Переконайтесь, що WAP увімкнено.
- Перевірте, чи увімкнено принтер.
- Перевірте, чи підключено комп'ютер до мережі.

Після того як усі наведені вище вказівки виконано, повторно виберіть метод пошуку принтера.

- Виберіть команду Повторити пошук, щоб майстер установки здійснив іншу спробу пошуку.
- Виберіть параметр Визначити принтер за адресою, щоб вручну ввести апаратну адресу (адресу MAC), ІР-адресу або ім'я пристрою (ім'я ІР-вузла).
- Виберіть пункт Увести параметри принтера поза мережею, якщо ви налаштовуєте порт для принтера, який не під'єднано до мережі. Докладніше про цей параметр див. у докуметації, долученої до вашого принтера.