### Přidávání tiskáren v rozsáhlých sítích IP

Pokud tiskárny (nebo víceúčelová zařízení) přidáváte přes směrovač nebo bránu (ne v místní síti), identifikace tiskáren pomocí tohoto programu může být obtížná:

- Směrovače nemusí předat příslušnou hardwarovou adresu (MAC) nebo adresu stanice.
- Je-li v místní síti více nových tiskáren, použití výchozí adresy IP (192.0.0.192) pro identifikaci tiskárny nezaručí zvolení správné tiskárny. Správnou tiskárnu označuje její hardwarová adresa.

Chcete-li použít tento program k instalaci tiskárny, postupujte takto:

1. Proveďte jeden z následujících kroků:
   - Tiskárnu fyzicky přemístěte do místní sítě svého počítače.
   - Použijte tento program na počítači připojeném k místní síti tiskárny.
2. Proveďte určení tiskárny pomocí tohoto programu a nastavte parametry IP tak, aby odpovídaly konečnému umístění tiskárny v síti. Potřebujete-li zjistit adresu MAC, vytiskněte konfigurační (zkušební) stránku (buď z tiskárny nebo z externího tiskového serveru). Na této stránce si můžete ověřit správnost volby hardwarové adresy (MAC).
3. Je-li třeba, vraťte tiskárnu (nebo externí tiskový server HP Jetdirect) na konečné místo v síti.
4. Chcete-li instalovat tiskárnu na ostatních počítačích, proveďte jeden z následujících kroků:
   - Ostatní počítače či servery, které budou na tiskárnu tisknout přímo, konfigurujte samostatně pomocí tohoto programu.
   - Pro klienty Windows, kteří budou na této tiskárně tisknout prostřednictvím systému sdílení, použijte systémový program klienta Přidat tiskárnu ve složce Tiskárny nebo použijte instalační program sdílené tiskárny, který byl pro tiskárnu vytvořen.

#### Další informace:

Slovníček pojmů síťového tisku