### Printerite lisamine suurtesse IP-võrkudesse

Kui lisate printereid (või multifunktsionaalseid seadmeid) üle ruuteri või võrguvärava (mitte kohalikku võrku), võib printerite tuvastamine olla raskendatud:

- ruuterid ei pruugi edastada printeri riistvara- e. MAC- või jaama aadressi.
- Kui kohalikus võrgus on mitmeid uusi printereid, ei taga vaikimisi määratud IP-aadressi (192.0.0.192) kasutamine printeri valikul seda, et valitakse õige printer. Kontrollige õige printeri tuvastamiseks riistvara-aadressi.

Et seadistada printerit selle utiliidi abil, tehke nii, nagu järgnevalt kirjeldatud.

1. Tehke üks järgmistest toimingutest:
   - viige printer füüsiliselt oma arvutiga samasse kohtvõrku; või
   - kasutage seda utiliiti oma printeriga samasse kohtvõrku ühendatud arvutil.
2. Tuvastage utiliidi kaudu printer ja konfigureerige IP-parameetrid, mis sobivad printeri lõpliku võrguasukohaga. Kui tahate teada saada MAC-aadressi, printige välja konfiguratsioonilehekülg (testleht) (kas printerist või välise printserveriga), et veenduda, kas valitud MAC- e. riistvara-aadress on õige.
3. Vajadusel viige printer (või HP Jetdirecti väline printserver) tagasi oma lõplikku võrguasukohta.
4. Selle printeri paigaldamiseks teiste arvutite juurde tehke üks järnevatest toimingutest:
   - arvutite ja serverite puhul, mis prindivad otse sellesse printerisse, kasutage konfigureerimiseks seda utiliiti; või
   - Windowsi klientide puhul, mis prindivad sellesse printerisse ühiskasutuse süsteemi kaudu, kasutage klientsüsteemi utiliiti "Lisa printer", mis asub kaustas "Printerid", või kasutage selle printeri jaoks loodud ühiskasutusega printeri installimise programmi.

#### Lisainfot leiate:

Võrguprinterite terminite sõnastikust