### Pengaturan Printer

Dengan layar Pengaturan Printer Anda dapat menetapkan pengaturan untuk printer yang tidak berada pada jaringan.

Anda dapat memasukkan satu atau beberapa alamat berikut untuk printer tersebut, lalu mengklik Lanjut. Memasukkan lebih dari satu alamat akan memastikan bahwa port yang dibuat akan terhubung ke printer yang ditetapkan.

- Nama host IP. Nama host IP adalah nama yang praktis (atau mudah dikenali) dan dapat digunakan sebagai pengganti alamat IP printer.
- Alamat Perangkat Keras. Alamat perangkat keras LAN (juga disebut Alamat Stasiun atau Alamat MAC) mengenali perangkat secara unik.
- Alamat &IP (IPv4). Alamat IP (Protokol Internet) mengenali setiap perangkat pada jaringan TCP/IP secara unik. Alamat ini biasanya ditetapkan oleh administrator jaringan. Utilitas ini hanya dapat digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan IPv4 secara manual pada perangkat.

Catatan: Untuk mengatur printer yang tidak berada pada jaringan lokal, lihat Menambahkan Printer pada Jaringan IP Besar.

#### Untuk informasi lebih lanjut:

Daftar Istilah Pencetakan Jaringan