### Skriverinnstillinger

I skjermbildet Skriverinnstillinger kan du angi innstilinger for en skriver som ikke er tilkoblet nettverket.

Du kan angi én eller flere av følgende adresser for skriveren og deretter klikke på Neste. Hvis du angir flere adresser, vil det hjelpe deg med å sikre at porten som ble opprettet, kobles til den angitte skriveren.

- IP-vertsnavn. Et IP-vertsnavn er et navn som er lett å identifisere, og som kan brukes i stedet for skriverens IP-adresse.
- Maskinvareadresse. En LAN-maskinvareadresse (også kalt en stasjonsadresse eller MAC-adresse) identifiserer en enhet.
- IP-adresse (IPv4). En IP-adresse (Internet Protocol) identifiserer hver enhet i et TCP/IP-nettverk. Den tildeles vanligvis av nettverksadministratoren. Dette verktøyet kan bare brukes for å konfigurere IPv4-innstillinger manuelt for enheten.

Merk: Hvis du vil konfigurere skrivere som ikke er koblet til det lokale nettverket, kan du se Legge til skrivere i store IP-nettverk.

#### Mer informasjon:

Ordliste med terminologi for nettverksutskrift