### Postavke pisača

Zaslon Postavke pisača omogućuje određivanje postavki pisača koji nije na mreži.

Možete unijeti jednu ili više sljedećih adresa pisača, a zatim kliknite Dalje. Unošenjem više adresa osigurava se spajanje stvorenog priključka s navedenim pisačem.

- IP naziva glavnog računala. IP naziva glavnog računala prijateljski je (ili lako prepoznatljiv) naziv koji se može koristiti umjesto IP adrese pisača.
- Hardverska adresa. Mrežna hardverska adresa (također poznata kao Adresa stanice ili MAC adresa) jedinstveno prepoznaje uređaj.
- IP adresa (IPv4). IP (Internet Protocol) adresa jednoznačno prepoznaje svaki uređaj na TCP/IP mreži. Obično je dodjeljuje mrežni administrator. Ovaj se uslužni program može koristiti samo za ručno konfiguriranje postavki IPv4 na uređaju.

Napomena: Da biste postavili pisače koji se ne nalaze u lokalnoj mreži, pogledajte Dodavanje pisača u velike IP mreže.

#### Da biste saznali više, pogledajte:

Rječnik pojmova mrežnog ispisa