### Kontrola připojení tiskárny

Připojujete-li tiskárnu bezdrátově, ověřte, zda na tiskárně svítí indikátor bezdrátové komunikace (nápovědu k nalezení indikátoru bezdrátové komunikace najdete v dokumentaci dodávané s tiskárnou). Poté zvolte jednu z možností na obrazovce popsané níže.

Pokud se připojujete pomocí síťového kabelu, zkontrolujte indikátory síťového portu na zadní straně tiskárny:

Stav indikátoru linky | Akce
--- | ---
Svítí zeleně. | Poté zvolte jednu z možností na obrazovce popsané níže. Chcete-li zjistit hardwarovou adresu (adresu MAC), adresu IP nebo název zařízení (hostitelský název IP), vytiskněte konfigurační stránku sítě. Pokyny k tisku konfigurační stránky sítě naleznete v dokumentaci dodávané s tiskárnou.
Vypnuto |

- Zkontrolujte, zda je k tiskárně i k bezdrátovému přípojnému bodu (WAP) nebo počítači řádně připojen síťový kabel.
- Ověřte, zda je zapnutý klíč WAP.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je počítač připojen k síti.

Po ověření výše uvedených položek zvolte znovu způsob vyhledání tiskárny:

- Zvolte položku Znovu vyhledat, chcete-li, aby průvodce instalací zopakoval hledání.
- Zvolte položku Určit tiskárnu podle její adresy, chcete-li zadat hardwarovou adresu (adresu MAC), adresu IP nebo název zařízení (hostitelský název IP) ručně.
- Zvolte položku Zadat nastavení pro tiskárnu, která není v síti, pokud konfigurujete port pro tiskárnu, která není připojena k síti. Další informace o této volbě najdete v dokumentaci dodávané s tiskárnou.