### Spausdintuvo parametrai

Ekrane Spausdintuvo parametrai galite nurodyti ne tinkle esančio spausdintuvo parametrus.

Galite įvesti vieną ar daugiau pateiktų spausdintuvo adresų; tada spustelėkite Tęsti. Jei įvesite daugiau nei vieną adresą, tai padės užtikrinti, kad sukurtas prievadas bus sujungtas su nurodytu spausdintuvu.

- IP pagrindinio kompiuterio pavadinimas. IP pagrindinio kompiuterio pavadinimas yra paprastas (lengvai nustatomas) pavadinimas, kuris gali būti naudojamas vietoj spausdintuvo IP adreso.
- Techninės įrangos adresas. LAN techninės įrangos adresas (taip pat vadinamas stoties adresu arba MAC adresu) unikaliai identifikuoja prietaisą.
- IP adresas (IPv4). IP (interneto protokolo) adresas unikaliai identifikuoja kiekvieną prietaisą TCP/IP tinkle. Jį paprastai priskiria tinklo administratorius. Šią paslaugų priemonę galima naudoti tik norint neautomatiniu būdu sukonfigūruoti prietaiso IPv4 nustatymus.

Pastaba: jei norite nustatyti spausdintuvus, nesančius vietiniame tinkle, žiūrėkite Spausdintuvų įtraukimas į didelius IP tinklus.

#### Daugiau informacijos rasite:

Spausdinimo tinkle terminų žodynas