### Dodavanje štampača velikim IP mrežama

Ukoliko dodajete štampače (ili višefunkcijske uređaje) preko usmerivača ili mrežnog prolaza (ne preko lokalne mreže), identifikacija štampača preko ovog uslužnog programa može biti teška:

- Može se desiti da usmerivači ne propuste adresu hardvera, MAC adresu ili adresu stanice štampača.
- Ako imate više novih štampača na lokalnoj mreži, upotreba podrazumevane IP adrese (192.0.0.192) za identifikaciju štampača neće garantovati pravilan izbor štampača. Proverite Hardware Address (Adresu hardvera) da biste identifikovali odgovarajući štampač.

Da biste koristili ovaj uslužni program za podešavanje štampača, sledite sledeća uputstva:

1. Preduzmite jednu od sledećih mera:
   - Fizički priključite štampač na lokalnu mrežu računara ili
   - Koristite ovaj uslužni program na računaru koji je priključen na lokalnu mrežu štampača.
2. Identifikujte štampač preko ovog uslužnog programa i konfigurišite IP parametre koji odgovaraju konačnoj mrežnoj lokaciji štampača. Ako želite da saznate MAC adresu, možete je saznati tako što ćete odštampati (probnu) stranicu konfiguracije (bilo na štampaču ili spoljnom serveru za štampanje) da biste bili sigurni da ste izabrali pravu MAC adresu ili adresu hardvera.
3. Ukoliko je neophodno, vratite štampač (ili spoljni server za štampanje HP Jetdirect) na njegovu konačnu mrežnu lokaciju.
4. Da biste instalirali ovaj štampač na druge računare, preduzmite jednu od sledećih mera:
   - Za druge računare ili servere koji će koristiti direktno ovaj štampač upotrebite ovaj uslužni program da biste konfigurisali svaki računar ili server ili
   - Za korisnike operativnog sistema Windows koji će koristiti ovaj štampač preko zajedničkog sistema upotrebite Čarobnjak za dodavanje štampača na klijentskom sistemu, koji se nalazi u fascikli Štampači ili instalacioni program za deljenje štampača napravljen za ovaj štampač.

#### Za dodatne informacije:

Glosar termina iz oblasti mrežnog štampanja