### Pordinimi

Märkus: Port Name (Pordinime) dialoog ilmub ainult Windows NT, Windows 2000 ja Windows XP korral. See dialoog ilmub ainult siis, kui Use default port name (Kasuta vaikepordinime) ei ole Set Network Communication Mode (Häälesta võrgu kommunikatsioonirežiimi) dialoogis märgistatud ja IP kommunikatsioonirežiim on valitud.

Te saate määratleda installeeritava printeri jaoks loodava võrgupordi nime. Pordinime kasutatakse pordi tuvastamiseks printeri atribuutides.

Kehtivad pordinimed on kuni 63 tähemärgi pikkused ja sisaldavad mis tahes tähemärke. Pordinimi peab olema unikaalne. Pordinime kuvatakse kokkuvõtlikul kuval ja testlehel.

#### Lisateavet saate:

võrgu printimisterminite sõnastikust