HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijos
diegimo pastabos

1 leidimas, 10/2016

TURINYS

I. ĮŽANGA. 2

ŠIO DOKUMENTO PASKIRTIS. 2

KAM REIKALINGA ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA?. 2

SPAUSDINIMO SISTEMOS KOMPONENTŲ APŽVAGA. 2

Galutinio vartotojo programinės įrangos komponentai, skirti CD diegti 2

Adobe Acrobat Reader 2

Įrenginio dokumentacija. 2

Pašalinimas. 2

II. ŽINOMOS PROBLEMOS IR VEIKSMAI 2

Bendras. 2

Windows naujinimas. 3

Kitos programos. 3

IŠSPRĘSTOS PROBLEMOS. 3

III. DIEGIMO INSTRUKCIJOS. 3

PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS WINDOWS SISTEMOJE naudojant CD-ROM.. 3

Spausdinimo sistemos diegimas naudojant kompaktinį diską. 3

Papildomos instrukcijos HP Laserjet PRO M11-M13 spausdintuvų serijai diegti. 3

Diegimas naudojant Pridėti spausdintuvą 3

ĮDIEGTIES ŠALINIMO PROGRAMA. 4

Pašalinimo programos, skirtos HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijai, paleidimas. 4

IV. TECHNINĖ PAGALBA. 4

PAGALBA NAUDOTOJAMS. 4

ŽINIATINKLIS. 4

HP PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR PAGALBOS PASLAUGOS PAPILDOMA INFORMACIJA. 4

V. TEISINĖS NUOSTATOS. 4

PASTABOS APIE PREKĖS ŽENKLĄ. 4

GARANTIJA IR AUTORIŲ TEISĖS. 4

Garantija. 4

Autorių teisės. 4

Atvirojo kodo įspėjimas. 4

# I. ĮŽANGA

## ŠIO DOKUMENTO PASKIRTIS

Šiame dokumente pateikiamos konkrečios diegimo instrukcijos ir kita informacija, kurią turite žinoti prieš diegdami ir naudodami spausdinimo sistemą. Ši HP LaserJet programinė įranga veikia su šiomis operacinėmis sistemomis:

· Windows XP (32 bitų ir 64 bitų)

· Windows Server 2003 (32 bitų ir 64 bitų)

· Windows Vista (32 bitų ir 64 bitų)

· Windows Server 2008 (32 bitų ir 64 bitų)

Pastaba: Ši HP LaserJet programinė įranga nepalaiko Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000 ir Windows Server 2000.

Kitų sistemų diegimo instrukcijas rasite susijusiose diegimo pastabose, readme failuose arba kitoje šio konkretaus produkto informacijoje.

Šiame faile pateikiama konkreti diegimo, suderinamumo ir trikčių šalinimo informacija. Papildomą informaciją apie įrenginio savybes ir tvarkyklių savybes rasite įrenginio naudotojo vadove ir tinklo žinyne, kuris pateikiamas kartu su kiekvienu programinės įrangos komponentu.

## KAM REIKALINGA ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA?

Ši spausdinimo programinė įranga reikalinga visiems vartotojams, norintiems naudoti HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijas.

## SPAUSDINIMO SISTEMOS KOMPONENTŲ APŽVAGA

CD-ROM diske yra programinė įranga, skirta su IBM suderinamoms kompiuterių sistemoms ir Apple Macintosh (bei suderinamomis) sistemoms. Daugiau informacijos apie konkrečias tvarkykles arba programinės įrangos komponentus rasite tinklo žinyne.

### Galutinio vartotojo programinės įrangos komponentai, skirti CD diegti

#### Tvarkyklės

Tvarkyklė yra programinė įranga, leidžianti taikomosioms programoms pasiekti įrenginių funkcijas. Paprastai reikia įdiegti tvarkykles kiekvienam įrenginiui. Spausdinimo sistemos programinės įrangos CD-ROM diske, kuris pridedamas su įrenginiu, yra šios Windows tvarkyklės:

· HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijos prieglobos spausdinimo tvarkyklė

#### Taikomosios programos.

· Vartotojo vadovas (Windows žinyno formatas)

· HP komponentų parduotuvė

#### Tvarkyklės

Tvarkyklė yra programinė įranga, leidžianti taikomosioms programoms pasiekti įrenginių funkcijas. Paprastai reikia įdiegti tvarkykles kiekvienam įrenginiui. Spausdinimo sistemos programinės įrangos CD-ROM diske, kuris pridedamas su įrenginiu, yra šios Windows tvarkyklės:

· HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijos prieglobos spausdinimo tvarkyklė

· HP LaserJet vadovas

Papildomas tvarkykles galima įsigyti pas HP pardavėjus arba internete. Šio dokumento skyriuje Techninė pagalba arba įrenginio naudojimo vadove rasite daugiau informacijos apie tvarkyklių ir kitos HP programinės įrangos įsigijimą.

### Adobe Acrobat Reader

Naujausią Acrobat Reader versiją galima įsigyti Adobe svetainėje adresu http://www.adobe.com/.

### Įrenginio dokumentacija

Šie dokumentai yra spausdinimo sistemos programinės įrengos CD-ROM diske:

#### HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serija

· Dokumentas: HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijos naudotojo vadovas
failo pavadinimas: T0L45_use_<LANGCODE>.chm

Kelias: <CD-ROM įrenginys>:\User Guide\<Kalba>\MANUALS\ T0L45_use_<LANGCODE>.chm

· Dokumentas: HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijos diegimo pastabos
failo pavadinimas: Installnotes.htm
Kelias: <CD-ROM įrenginys>:\<Kalba>\MANUALS\Installnotes.htm

### Pašalinimas

Pašalinimo pagalbinė programa leidžia jums pašalinti Windows HP spausdinimo sistemos komponentus. Daugiau instrukcijų rasite skyriuje Pašalinimo programa.

# II. ŽINOMOS PROBLEMOS IR VEIKSMAI

### Bendras

· Kai kurios sparčiosios USB 2.0 kortelės pateikiamos su nepatvirtintomis prieglobos valdiklio tvarkyklėmis. Jeigu įsigijote USB 2.0 papildinio kortelę ir turite nepatvirtintą tvarkyklę, gali kilti tvarkyklės diegimo problemų arba ryšio problemų, susijusių su įrenginiu ir HP programine įranga. Rekomenduojama visada naudoti Microsoft WHQL sertifikuotą prieglobos valdiklio tvarkyklę su USB technine įranga.

· Savaiminio diegimo spausdinimo tvarkyklių paketus galima rasti internete šiuo URL adresu:

http://www.hp.com/support/ljm11-m13

· Sistemose, kurios tenkina tik minimalius reikalavimus, funkcionalumas gali būti ribotas. Jei naudojate daug atvaizdų ar vaizdo įrašų, reikalinga sistema, atitinkanti rekomenduojamus sistemos priimtino našumo ir patikimumo reikalavimus.

· Trikčių diagnostikos nustatymas ir diegimas

Jei jūsų įrenginys neatpažįstamas:

- Patikrinkite, ar kabelis tinkamas sparčiajam USB 2.0.
- Įsitikinkite, kad kabelis tinkamai prijungtas. Ištraukite USB kabelį, pažiūrėkite į jo galą ir apsukite jį taip, kad jis tiktų USB prievadui. Įsitikinkite, kad kabelis neapverstas kita puse. Vieną USB kabelio galą tinkamai prijunkite prie USB prievado, esančio HP įrenginyje, o kitą galą prijunkite prie kompiuterio.
- Patikrinkite, ar periferinis įrenginys įjungtas. Neįjungti periferiniai įrenginiai nebus atpažinti.
- Įsitikinkite, kad USB kabelis ne ilgesnis kaip 2 metrai (6,5 pėdų).
- Patikrinkite, ar USB prievadas veikia. Kai kurie kompiuteriai pristatomi su neveikiančiais USB prievadais.

### Windows naujinimas

· HP rekomenduoja prieš atnaujinant naują Windows palaikymo versiją pašalinti įdiegtus HP įrenginius. Pavyzdžiui, kai Windows XP versiją plėtojate iki Windows Vista, pašalinkite HP įrenginio įdiegtį naudodami pašalinimo programą arba funkciją Pridėti arba šalinti programas ir diekite naują operacinę sistemą. Baigę plėtoti operacinę sistemą, iš naujo įdiekite HP įrenginį naudodami naujausią programinę įrangą, kurią rasite šiuo URL adresu:

http://www.hp.com/support/ljm11-m13

### Kitos programos

· Microsoft Wordpad nerodo suglaudintų JPEG failų, esančių RTF faile. Norėdami matyti šiuos failus, naudokite kitą programą, pavyzdžiui, Microsoft Word.

HP LaserJet spausdinimo sistemos programinės įrangos žinomų problemų atnaujintą sąrašą rasite HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijos įrenginio pagalbos puslapiuose šiais URL adresais:

http://www.hp.com/support/ljm11-m13

## IŠSPRĘSTOS PROBLEMOS

HP LaserJet spausdinimo sistemos programinės įrangos sutvarkytų problemų atnaujintą sąrašą rasite HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijos įrenginio pagalbos puslapiuose šiais URL adresais:

http://www.hp.com/support/ljm11-m13

Naudokite nuorodas Peržiūros kryptys arba Readme failą, esantį tvarkyklės atsisiuntimo puslapyje, jei norite sužinoti apie naudotinas operacinės sistemos ir tvarkyklės versijas.

# III. DIEGIMO INSTRUKCIJOS

Kai Windows aplinkoje atliekate sąranką naudodami kompaktinį diską arba naudojatės diegimo programa, automatiškai nustatoma veikiančios operacinės sistemos versija ir kalba.

## PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMAS WINDOWS SISTEMOJE naudojant CD-ROM

PASTABA: Norint spausdinimo sistemą įdiegti Windows XP ar Windows Vista operacinėse sistemose reikalingos administratoriaus teisės.

### Spausdinimo sistemos diegimas naudojant kompaktinį diską

1. Nejunkite USB ar lygiagrečiosios jungties kabelio į kompiuterio sistemą.

2. Uždarykite visas programas.

3. Įdėkite kompaktinį diską.

4. Jei HP spausdinimo sistemos diegimo programa nepradeda veikti per 30 sekundžių, vykdykite 57 veiksmus.

5. Pasirinkite Vykdyti iš užduočių juostos meniu Pradėti.

6. Eikite į kompaktinio disko šakninį katalogą.

7. Pasirinkite Setup.EXE failą, paspauskite Atidaryti, tada paspauskite Gerai.

8. Vykdykite nurodymus.

## Papildomos instrukcijos HP Laserjet PRO M11-M13 spausdintuvų serijai diegti.

HP LaserJet Pro M11w, M12w, M13cw spausdintuvų serijos spausdintuvas palaiko Wi-Fi 802.11 b/g. Įsitikinkite, kad jūsų belaidis maršrutizatorius arba prieigos taškas sėkmingai įdiegtas, prieš pradėdami diegti savo spausdintuvą. Prireikus pasinaudokite savo belaidžio tinklo konfigūravimo informacija.

## Diegimas naudojant Pridėti spausdintuvą

HP LaserJet spausdintuvas taip pat gali būti įdiegtas naudojant Microsoft funkciją Pridėti spausdintuvą, esančią aplanke Spausdintuvai. Taip pat ji vadinama Spausdintuvo pridėjimo vedlys, arba APW. Skirtingų Windows versijų APW instrukcijos gali šiek tiek skirtis.

WinXP APW diegimas

1. Įsitikinkite, kad HP LaserJet M11-M13 serijos spausdintuvas nebuvo prijungtas prie maitinimo tinklo ir nebuvo sujungtas su kompiuteriu.

2. Meniu Pradėti pasirinkite Valdymo skydas, tada paspauskite Spausdintuvai ir faksai.

3. Paspauskite Pridėti spausdintuvą, tada paspauskite Toliau lange Sveikiname paleidus spausdintuvo pridėjimo vedlį.

4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

5. Kai programa paklaus, ar produktas yra vietinis ar tinklo spausdintuvas, pasirinkite Local Printer (Vietinis spausdintuvas) (tai yra numatytasis pasirinkimas). Pašalinkite žymą iš žymimojo langelio Automatiškai aptikti ir įdiegti mano savaiminio diegimo spausdintuvą. Paspauskite Toliau.

6a. Jei diegiate naudodami USB ir neturite anksčiau įdiegto HP LaserJet Pro M11-M13 serijos spausdintuvo, dar nebus įdiegtas USB prievadas. Taip ir turi būti. Pasirinkite LPT1: ir paspauskite Toliau.

6b. Jei diegiate naudodami USB ir turite anksčiau įdiegtą ir prijungtą HP LaserJet Pro M11-M13 serijos spausdintuvą, bus įdiegtas USB prievadas. Pasirinkite šį USB prievadą ir paspauskite Toliau

Pastaba: įsitikinkite, kad prijungėte HP LaserJet Pro M11-M13 serijos spausdintuvą prie to paties USB prievado, prie kurio spausdintuvas anksčiau buvo prijungtas.

7. Pasirinkite Įdėti diską ir nurodykite HP LaserJet Pro M11-M13 serijos diegiamos tvarkyklės vietą.

8. Jei pateikiami keli pasirinkimai, pasirinkite savo spausdintuvo modelį ir spustelėkite Toliau.

9. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

10. Kai būsite paprašyti prijungti spausdintuvą, HP LaserJet Pro M11-M13 serijos spausdintuvą įjunkite į maitinimo tinklą ir prijunkite jį prie kompiuterio.

Pastaba: jei jūsų tuo metu neprašo prijungti spausdintuvo HP LaserJet Pro M11-M13 serijos spausdintuvą, jūs turite jį įjungti į maitinimo tinklą ir prijungti prie kompiuterio, kai diegimas bus baigtas.

11. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kol diegimas bus baigtas.

Baigę diegti galite rasti dvi sukurtas spausdintuvo tvarkyklės kopijas. Tuomet reikia panaikinti anksčiau sukurtąją. Paprastai tvarkyklių pavadinimai nesiskiria nuo spausdintuvo modelio pavadinimo. Jei norite patikrinti, kiek tvarkyklių buvo sukurta, ir panaikinti anksčiau sukurtąją, vykdykite toliau pateiktus nurodymus

1. Meniu Pradėti pasirinkite Nustatymai, tada paspauskite Spausdintuvai.

2. Jei yra tiek HP LaserJet Pro M11-M13 serija, tiek HP LaserJet Pro M11-M13 serijos (1-a kopija), neištrinkite tos, kurios pavadinime yra 1-a kopija. Vietoj jos ištrinkite pirmąją sukurtą tvarkyklę pavadinimu HP LaserJet Pro M11-M13 serija.

Dabar esate pasirengę spausdinti naudodami HP LaserJet Pro M11-M13 serijos (1-a kopija) tvarkyklę.

## ĮDIEGTIES ŠALINIMO PROGRAMA

Įdiegę spausdinimo sistemą naudodami pašalinimo programą galėsite pašalinti visus HP spausdinimo sistemos komponentus.

### Pašalinimo programos, skirtos HP LaserJet Pro M11-M13 spausdintuvų serijai, paleidimas

1. Meniu Pradėti, HP LaserJet Pro M11-M13 serijos programų grupėje, paspauskite pašalinimo piktogramą.

2. Spausdinimo sistema jums vadovaus per visą spausdinimo sistemos komponentų šalinimo procesą.

# IV. TECHNINĖ PAGALBA

Kai kurios iš toliau išvardytų paslaugų teikiamos tik Jungtinėse Valstijose . Paslaugos, panašios į toliau išvardytąsias, teikiamos kitose šalyse ir regionuose. Žr. įrenginio naudotojo vadovą, pakuotėje pateiktą lankstinuką arba kreipkitės į vietinį įgaliotąjį HP platintoją.

## PAGALBA NAUDOTOJAMS

Žr. įrenginio naudotojo vadovą, pakuotėje pateiktą lankstinuką arba kreipkitės į vietinį įgaliotąjį HP platintoją.

## ŽINIATINKLIS

Techninės pagalbos tinkle ieškokite vienu iš šių URL adresų:
http://www.hp.com/support/ljm11-m13

### HP PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR PAGALBOS PASLAUGOS PAPILDOMA INFORMACIJA

Įrenginio naudotojo vadove rasite papildomų būdų, kaip gauti programinę įrangą ir informaciją, pavyzdžiui, apie spausdintuvo tvarkyklės platinimo centrus, kitas paslaugas internetu, fakso paslaugas ir kitą pagalbą internetu.

# V. TEISINĖS NUOSTATOS

## PASTABOS APIE PREKĖS ŽENKLĄ

Adobe ®, Acrobat ® ir Adobe ® PostScript ® 3(TM) yra Adobe Systems Incorporated prekės ženklai.

Microsoft ®, Windows ®, Windows NT ® ir Windows ® XP yra JAV registruotieji Microsoft Corp prekės ženklai.

UNIX ® yra registruotasis Open Group prekės ženklas.

## GARANTIJA IR AUTORIŲ TEISĖS

### Garantija

Informacijos apie garantiją ir pagalbą rasite įrenginio naudotojo vadove.

### Autorių teisės

© HP Development Company, L.P., 2015

Dauginti, perdirbti arba versti be išankstinio sutikimo yra draudžiama, išskyrus autorių teisių įstatymo leidžiamus atvejus.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo.

Vienintelės HP produktų ir paslaugų garantijos yra numatytos garantiniame rašte, kuris yra pateikiamas su šiais produktais arba paslaugomis. Jokia čia pateikta informacija negali būti traktuojama kaip papildoma garantija. HP nėra atsakinga už čia galimai pasitaikančias technines ar redakcines klaidas arba netikslumus.

### Atvirojo kodo įspėjimas

Belaidei WPA Supplicant aparatūros programinei įrangai diegti naudojami WPA Supplicant šaltiniai, kurių autorių teisės yra saugomos (c) 2003-2005, Jouni Malinen [jkmaline@cc.hut.fi] ir bendraautoriai
Perdavimas ir naudojimas tekstinėje ir dvejetainėje formoje su perdirbimais arba be jų yra leidžimas tik tuo atveju, jei laikomasi šių sąlygų:
Platinant tekstinį kodą turi būti įdėta aukščiau pateikta autorių teisių nuoroda, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateikiamas atsakomybės atsisakymas.
Platinant paspauskite dvejetainius kodus aukščiau pateikta autorių teisių nuoroda, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateikiamas atsakomybės atsisakymas turi būti pridėti dokumentacijoje ir (arba) kitoje medžiagoje, pateikiamoje platinant.
Nei savininko, nei jo bendraautorių vardai negali būti naudojami paremiant ir reklamuojant produktus, sukurtus perdarius šią programinę įrangą, be konkretaus išankstinio rašytinio leidimo.