### Printerinstellingen

In het scherm Printerinstellingen kunt u instellingen opgeven voor een printer die zich niet in het netwerk bevindt.

U kunt een of meer van de volgende adressen voor de printer invoeren en vervolgens op Volgende klikken. Als u meer dan één adres invoert, verhoogt u de kans dat de ingestelde poort wordt verbonden met de opgegeven printer.

- IP-hostnaam. Een IP-hostnaam is een gebruikersvriendelijke naam (een naam die gemakkelijk te begrijpen is) die u kunt gebruiken in plaats van het IP-adres van de printer.
- Hardwareadres Een LAN-hardwareadres (ook wel MAC-adres genoemd) is een unieke aanduiding voor een apparaat.
- IP-adres (IPv4). Een IP-adres (Internet Protocol) vormt een unieke aanduiding voor elk apparaat op een TCP/IP-netwerk. Het wordt meestal toegekend door een netwerkbeheerder. Dit programma kan alleen worden gebruikt voor het handmatig configureren van IPv4-instellingen op het apparaat.

Opmerking: Als u printers wilt installeren die zich niet in het lokale netwerk bevinden, raadpleegt u Printers toevoegen in grote IP-netwerken.

#### Voor meer informatie:

Woordenlijst met betrekking tot netwerkprinters