### Nyomtató azonosítása

Ha a telepítő nem tudta észlelni a hálózathoz csatlakozó nyomtatót, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik, és be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy működik-e tűzfal a számítógépen. A számítógépen működő tűzfal megakadályozhatja, hogy a telepítő észlelje a nyomtatót. Mielőtt folytatná a telepítést, ideiglenesen tiltsa le a tűzfalat a számítógépen. Ha van működő tűzfal (például ZoneAlarm©, BlackICE© stb.), a tűzfalhoz kapott dokumentáció segítségével tiltsa le a működését. A HP erősen ajánlja, hogy a következő eszközök telepítve legyenek a számítógépen: (1) Olyan hardvereszköz, amely az internet és a számítógép között helyezkedik el, és a tűzfalnak megfelelő védelmet nyújt – például átjáró –, valamint (2) egy naprakész víruskereső program.

További tudnivalók a tűzfalakról

Ha ellenőrizte a fentieket, az alábbi módszerek valamelyikével keresse meg a nyomtatót:

- Választás az azonosított nyomtatók listájából. Választhat a helyi hálózaton észlelt nyomtatók listájából. Amikor a Tovább gombra kattint, a segédprogram megkeresi a hálózati nyomtatókat, és megjeleníti azokat egy listában. A kívánt nyomtató ezután kiválasztható a listából.
- Nyomtató megadása cím szerint. Egy nyomtató megkereshető a címe alapján is. Ha a Tovább gombra kattint, megjelenik egy párbeszédpanel, amelyen meg kell adnia a hálózati hardver címét, az IP-címet vagy az IP-állomásnevet.
- A hálózaton nem jelenlévő nyomtató beállításainak megadása. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha olyan nyomtatóhoz konfigurálja a portot, amely nem csatlakozik a hálózathoz. A lehetőséggel kapcsolatos további tudnivalókért lásd a nyomtatóhoz kapott dokumentációt.

#### További tudnivalók:

A hálózati nyomtatás kifejezéseinek jegyzéke.