### Spausdintuvų įtraukimas į didelius IP tinklus

Jei įtraukiate spausdintuvus (arba daugiafunkcinius prietaisus) naudodami maršrutizatorių ar šliuzą (ne vietiniame tinkle), su šia paslaugų priemone identifikuoti spausdintuvus gali būti sudėtinga.

- Maršrutizatoriai gali neaptikti spausdintuvo techninės įrangos, MAC ar stoties adreso nuostatų.
- Jei vietiniame tinkle turite daug spausdintuvų ir jei naudojate numatytąjį IP adresą (192.0.0.192) norėdami atpažinti spausdintuvą, negalite būti tikri, kad pasirinktas tinkamas spausdintuvas. Patikrinkite pasirinktį Techninės įrangos adresas, jei norite identifikuoti tinkamą spausdintuvą.

Jei naudojate šią paslaugų priemonę norėdami prijungti spausdintuvą, darykite, kaip nurodyta toliau:

1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
   - Nuneškite spausdintuvą į tą vietą, kuri priklauso kompiuterio vietiniam tinklui, arba
   - Naudokite šią paslaugų priemonę kompiuteryje, sujungtame su vietiniu jūsų spausdintuvo tinklu.
2. Identifikuokite spausdintuvą naudodami šią paslaugų priemonę ir sukonfigūruokite IP parametrus, atitinkančius spausdintuvo galutinę tinklo vietą. Jei nežinote MAC adreso, galite jį sužinoti išspausdinę konfigūracijos (bandomąjį) puslapį (naudodami spausdintuvą arba išorinį spausdintuvo serverį). Taip būsite tikri, kad naudojate teisingą MAC arba techninės įrangos adresą.
3. Jei reikia, grąžinkite spausdintuvą (arba HP Jetdirect išorinį spausdintuvo serverį) į jo galutinę tinklo vietą.
4. Jei norite įdiegti šį spausdintuvą kituose kompiuteriuose, atlikite vieną iš šių veiksmų:
   - Kitiems kompiuteriams ar serveriams, kurie spausdins tiesiogiai naudodami šį spausdintuvą, naudokite šią paslaugų priemonę norėdami sukonfigūruoti kiekvieną atskirai arba
   - Windows klientams, kurie spausdins šiuo spausdintuvu per bendrai naudojamą sistemą, naudokite kliento sistemoje esančią spausdintuvo įtraukimo paslaugų priemonę, laikomą spausdintuvų aplanke, arba bendrai naudojamo spausdintuvo diegimo programą, sukurtą šiam spausdintuvui.

#### Daugiau informacijos rasite:

Spausdinimo tinkle terminų žodynas